float tempC;

int reading;

int tempPin = 0;

void setup()

{

analogReference(INTERNAL);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

reading = analogRead(tempPin);

tempC = reading / 9.31;

Serial.println(tempC);

delay(1000);

}