int potential;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int sensorValue = analogRead(A0);

potential=map(sensorValue, 0, 1023, 0, 9);

Serial.println(potential);

delay(500); // delay in between reads for stability

}