void setup() {

pinMode(2,OUTPUT);

pinMode(3,OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(2,HIGH); // RED colour

delay(1000);

digitalWrite(2,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(3,HIGH); //yellow colour

delay(1000);

digitalWrite(3,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(2,HIGH); //both high orange colour

digitalWrite(3,HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(2,LOW);

digitalWrite(3,LOW);

delay(1000);

}