void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(7, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(7,0);

Serial.println("Relay1 ON, Relay2 OFF");

delay(500);

digitalWrite(7,1);

Serial.println("Relay1 OFF, Relay2 ON");

delay(500);

}