int pin = 7;

unsigned long duration;

void **setup**()

{

  pinMode(pin, INPUT);

}

void **loop**()

{

  duration = pulseIn(pin, HIGH);

}