#include <dht.h>

dht DHT;

#define DHT11\_PIN 7

void setup(){

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int chk = DHT.read11(DHT11\_PIN);

Serial.print("Temperature = ");

Serial.println(DHT.temperature);

Serial.print("Humidity = ");

Serial.println(DHT.humidity);

delay(1000);

}